# Cubo de Calibración
Necesita: | Calibración cama | Flujo | Temperatura

Esta página le permite imprimir el amado cubo de calibración. Es útil ver si su impresora es exacta y calibrar algunos ajustes. Lo primero es establecer sus objetivos.

## Objetivo: exactitud dimensional

Tiene que imprimir dos cubos, de diferente tamaño. Si sus dimensiones impresas han escalado proporcionalmente del tamaño de los cubos originales, entonces necesita ajustar los pasos/mm de sus motores (nota: si es el caso, también debe ajustar el flujo, y puede que deba rehacer otras calibraciones si el cambio es grande). Si las dimensiones no han escalado proporcionalmente, puede corregir el desfase ajustando la compensación en XY (Ajustes Avanzados, Configuración de Impresión, Laminando -> XY First Layer Compensation). Con el botón Voron cube, puede testear la calibración de agujeros, ya que normalmente son más pequeños de lo que deberían. El agujero de arriba debería ser suficientemente grande (en la versión de 30mm) para encajar un rodamiento en él.

## Objetivo: invasiółn relleno/perímetros

Este test sirve para ver si el relleno atraviesa el perímetro. Intente reducirlo al mínimo posible pero debe comprobar la capa sólida superior, ya que puede crear artefactos si es demasiado bajo. Es mejor imprimir el cubo estandard, ya que tiene una superficie superior mayor para apreciar el posible problema.

## Notas

Este test debe ser el último test a realizar.

El tamaño del cubo standard es de 20mm y el tamaño del cubo Voron es de 30mm.

Licencia del cubo standard de calibración: CC BY-SA 3.0, realizado por iDig3Dprinting

Licencia del cubo Voron de calibración: GPL V3, realizado por VORONDesign