# Nivelación de la cama
Necesita: | Nada

Esta calibración es la primera a realizar porque se necesita una buena adhesión del filamento a la cama caliente.

Esta calibración se realiza para obtener un ajuste fino. Por favor realice una nivelación de la cama antes de empezar y mueva la boquilla a 0.2mm por encima de la cama. Debe ser capaz de mover un folio de papel entre la boquilla y la cama, pero debe sentir como la boquilla roza el folio. Después de eso, debería ser capaz de nivelar la cama con una precisión de ~0.1mm aproximadamente.

## Cómo funciona

Primero, seleccione su impresora y su perfil de impresión por defecto con el perfil de filamento adecuado para dicho filamento (PLA, ABS). Tenga en cuenta que esta calibración solo funciona para el primer extrusor si dispone de varios.

Cuando presione el botón Generate, el programa creará y laminará el test de impresión. Tienes que enviarlo a la impresora e imprimirlo. Finalizada la impresión compare las 5 pequeñas piezas impresas con las fotos de abajo. Tendrá que afinar su impresora / firmware para corregir la altura si es necesario.

Lea las notas y consejos más abajo para más información.

## Resultados

Demasiado lejos | Muy lejos | Aún lejos: puede ver un pequeño hueco | Perfecto | todavía cerca | ¡Atención! Muy cerca: comprueba el grosor ¡con sus dedos! | Demasiado cerca Peligro para la cama

## Cómo afinar la impresora

Si tu impresora tiene tornillos de nivelación de cama, úsalos para subir o bajar la cama donde la pieza en cuestión haya quedado muy lejos o muy cerca de la cama. No olvide repetir la impresión después de efectuar los ajustes de la cama para verificar la compensación realizada. Tenga cuidado, la mayoría de las veces, media vuelta de giro a esos tornillos, corresponden con 0.2mm de altura, que típicamente es la altura de la primera capa. Si eleva la cama, nunca gire más de media vuelta, normalmente debería girar un cuarto de vuelta el tornillo e imprimir de nuevo.

Si no dispone de tornillos de ajuste de la cama, tiene que usar el programa suministrado por el fabricante o el firmware. Revise el manual de su impresora.

## Consejos

Si el filamento no se adhiere a la cama caliente puede intentar:

- Aumentar el ancho de extrusión, aumentará la presión sin sobre-extruir. Puede aumentarlo hasta el 200% del diámetro de su boquilla, pero 150% debería ser suficiente. (Opciones Avanzadas, Configuración de Impresión -> Width (ancho)
- Reducir la velocidad de impresión para dar tiempo a que se adhiera a la cama. (Opciones avanzadas, Configuración de Impresión -> Velocidad)
- Puede des/habilitar "z-hop" para la primera capa "Solo Levantar Z"-> "Encima de Z" para un valor mayor a la altura de su primera capa. Si lo activa, puede levantar el filamento de la cama y si lo desactiva, puede que la boquilla roce en la cama y empuje el filamento depositado, así que debe hacer pruebas para encontrar el valor óptimo. (Opciones Avanzadas, Configuración de la Impresora -> Extrusor)

## Notas

Este test usa su configuración actual de altura de primera capa, pero quizás desee incrementar el valor hasta el 80 % del diámetro de su boquilla (antes de usar el boton 'generate'), sobre todo si es la primera vez que realiza este test y desea evitar el riesgo de que la boquilla colisione con la cama. Para una boquilla de 0.4 mm de diámetro, el máximo alto de capa sugerido sería 0.4 * 80% = 0.32 mm, dejando más espacio entre cama y boquilla para evitar colisiones.

Si después de la calibración del flujo de filamento parece que el valor del flujo es totalmente erróneo, puede realizar este test una vez más deshaciendo este cambio sugerido en el párrafo anterior.

La mayoría de las calibraciones deben ser realizadas en el orden correcto. Éste es el primero a realizar. Si desea obtener buenos resultados necesita calibrar su extrusor, por ejemplo: Si solicita extruir 100mm de filamento, esa es la cantidad justa de filamento que debe consumir a la entrada del extrusor.

Este test establece la opción "Completar objetos individuales", quizás desee resetear la Configuración de Impresión después de imprimir el test.

Licencia de los modelos usados en este test de calibración: CC BY-SA 3.0