# Calibration du débit du filament |
besoins: | Mise à niveau du plateau

Vous devez effectuer l'étalonnage du niveau du plateau avant celui-ci..

Ce test imprimera cinq échantillons de test avec différents niveaux de débit. Vous pouvez choisir la différence de débit entre chaque étape. Vous devriez commencer par celui à 10%. Après avoir vérifié le résultat à l'aide du tableau ci-dessous, vous devez modifier le multiplicateur d'extrusion du filament dans votre réglage de filament (si le -20 est le meilleur, changez le multiplicateur de 1 à 0,8, voir la formule ci-dessous). N'oubliez pas de le sauvegarder ensuite ! Vous pouvez continuer avec le pas de 2% si vous voulez un peu plus de précision.

## Résultats

#### Exemple:

pas plat | pas plat | pas plat | plat Mais le cercle n'est pas si bon | Surface plane et bon cercle

Le débit que vous voulez choisir est le plus faible qui ne crée pas de trous dans la surface supérieure. Dans cet exemple, il semble que le bon débit soit inférieur à +20. Vous devez donc modifier votre multiplicateur d'extrusion à 1,2 et imprimer la deuxième série de tests (ou mettre 1,15 et s'arrêter là).

Ne regardez pas la qualité de surface de la lettre, elle ne doit être bonne qu'au 0, car c'est pour ce débit que nous avons calibré la hauteur du plateau. Ici, en partant avec un débit de +20%, il faut baisser un peu le plateau (en refaisant la calibration du niveau du plateau).

#### Deuxième étape, à partir de +20%.:

Pas bon | Pas bon | Presque bon | Bon Mais le cercle a quelques irrégularités | Bon

Ici, nous pouvons voir que le cercle n'est pas très bon dans les modèles -8 et -6. Le -4 est presque rond mais pas tout à fait, il indique donc que la buse a perdu de la pression. Le -2 est presque bon mais le 0 est le seul qui peut être considéré comme "bon", et même ainsi le cercle n'est pas parfaite.

## Comment régler votre imprimante

Vous devez modifier le multiplicateur d'extrusion pour le filament pour lequel vous calibrez (et le sauvegarder). Formule pour le nouveau multiplicateur d'extrusion : nouveau_multiplicateur = ( (100 + nombre_choisi) / 100 ) * ancien_multiplicateur
Exemple : première étape, je choisis le -10, donc j'ai ((100-10)/100) * 1 = (0.9) * 1 = 0.9
deuxième étape, je choisis +5, donc j'ai ((100+5)/100) * 0.9 = (1.05) * 0.9 = 0.945

Si vous voulez rendre ce changement permanent et laisser votre multiplicateur d'extrusion à 1 dans SuperSlicer, vous pouvez changer la configuration de votre firmware en multipliant (ou divisant, selon le firmware/réglage) le 'réglage de la vitesse de l'extrudeuse' (e-step, step_distance) par ce multiplicateur d'extrusion.

## Conseils

Avant de faire ce test, il est préférable de calibrer votre extrudeuse (c'est plus facile sur une installation bowden) :

- Retirez le tube Bowden de l'extrudeuse de la sortie de l'extrudeuse (ou retirez l'ensemble de l'extrudeuse de l'ensemble de la buse si vous avez une extrudeuse directe).
- Passez le filament à travers (à la main ou en utilisant le logiciel de contrôle).
- Coupez le filament au ras de la sortie de l'extrudeuse. Mesurez avec votre règle en acier à ressort que vous ne mesurez que 0mm. Si ce n'est pas le cas, notez la valeur et n'oubliez pas de l'enlever de toutes vos autres mesures.
- Demandez à votre extrudeuse d'extruder 200mm de filament (gcode : G1 E200).
- Mesurez la longueur du filament extrudé. Répétez ce processus deux fois de plus si vous voulez plus de précision.
- Vous devez modifier le multiplicateur de votre extrudeuse (estep, step_distance) en multipliant (ou divisant, selon votre firmware) la valeur actuelle par (200 / average_measured_value).

Notez que cette valeur peut changer si vous modifiez la pression que l'extrudeuse exerce sur le filament.

## Notes

Il est très difficile de régler le débit en dessous de la barre des 2%, et aucun filament n'est assez régulier pour le justifier de toute façon. Les filaments qui ont une garantie de +-0.03mm ont une variation de ~7% entre la section transversale basse et haute.

La plupart des calibrations doivent être effectuées dans le bon ordre. Celui-ci devrait être le deuxième.

Vous devrez peut-être refaire l'étalonnage du niveau du plateau si le résultat est inférieur à 0,9 ou supérieur à 1,1..

Notez que le multiplicateur d'extrusion du filament peut changer avec un matériau de filament différent, car un filament plus mou peut être plus écrasé/marqué par l'extrudeuse et donc avoir un diamètre plus faible dans les engrenages de l'extrudeuse.

Si l'extrudeuse de votre imprimante "mange" le filament et ne peut pas terminer la couche supérieure, vous devrez augmenter la répartition du repassage (par incréments de 5 %). (Réglage expert, impression -> repassage)

Ce test définit le paramètre "Compléter les objets individuels" à Vraie, donc vous pouvez vouloir réinitialiser vos paramètres d'impression par la suite.

Licence pour les modèles utilisés pour cet essai de calibration: CC BY-SA 3.0