# Calibración de la Temperatura del Filamento
Necesita: | Nivelación cama | Flujo

Necesita haber realizado la calibración de la cama antes que este test, y preferiblemente también la calibración del Flujo.. Esta calibración le ayudará a elegir la correcta temperatura correcta respecto a unión del filamento, voladizos y goteo del fusor. Tenga presente que este test depende de la ventilación de capa elegida. Puede realizar este test varias veces con más o menos porcentaje de ventilación de capa hasta encontrar el punto exacto.

Este test imprimirá una torre, impresa a diferentes temperaturas para cada planta. La planta en la mitad de altura será impresa con la temperatura actual elegida en la configuración de su filamento. La planta en la base, tocando la cama caliente, será impresa con la máxima temperatura y la planta superior con la menor temperatura posible. Puede elegir la diferencia de temperatura entre plantas y el número de plantas (cuantos test por debajo de la actual temperatura desea y cuantos test con temperaturas superiores) pero puede dejarlo tal cual está para empezar.

## Resultados / observaciones

El Objetivo es elegir la temperatura más alta posible que no genere artifactos.

Primero, debe analizar la torre. Cada planta tiene la temperatura grabada en ella.

| Demasiado frío, No puede ser extruido |
| Bien
| Bien
| Demasiado caliente, se ve que la boquilla gotea
| Muy caliente, se ve que la boquilla gotea

Aquí puede ver que la planta impresa a 210 grados celsius es la más caliente que podemos imprimir sin problemas de desintegración (aparte del calor; la baja calidad de impresión es debido a altas velocidades). También, tuve éxito al romper (con cierta dificultad) la planta a 195 grados debido a una mala adhesión entre capas; así que fue impresa a una baja temperatura para este filamento. Aconsejo hacer el mismo test.

## Resultados: destrucción

Finalmente, Debe romper cada planta por la mitad, para comprobar si las bajas temperaturas de impresión tienen efectos adversos en la unión de las capas. No debería ser posible romper solo con sus manos una planta. Si puede romper una planta, entonces la temperatura de esa planta es definitivamente demasiado baja (o el ventilador de capa ha enfriado demasiado rápido esa planta debido al alto caudal de aire), por tanto debe elegir la temperatura más alta posible o repetir el test con menos ventilación de capa. Cuando intente romper una planta con la mano, no ponga los dedos en la unión de esa planta con la anterior o la siguiente, al cambiar la temperatura en esa zona, es la más débil, sujete el inicio de esa planta y el final de esa misma planta firmemente.

## Cómo afinar su impresora

Cambie la temperatura en el perfil de filamento (extrusor -> otras capas), después guarde el perfil. La temperatura de la primera capa casi siempre es 5 grados más para ayudar en la adhesión a la cama, por tanto debería cambiarla también, especialmente si es menor a la nueva temperatura.

## Notas

La mayoría de las calibraciones debe ser hechas en el orden correcto. Ésta debe ser la tercera.

Los números de las temperaturas solo se verán entre 180 y 285. Valores más altos o bajos no se mostraran pero el test se hará correctamente, solo tiene que recordarlas.

Esta torre se realizó con el modelo 3D creado por gaaZolee con la licencia: CC BY-SA 3.0.