# Calibración del Flujo de Filamento
Necesita: | Nivelación de cama

Necesita realizar la Nivelación de la cama antes de este test.

Este test imprimirá cinco piezas con diferentes niveles de flujo. Puede elegir la diferencia de flujo entre cada pieza. Debería empezar con el 10%. Después de verificar el resultado con la ayuda de la tabla siguiente, debe modificar el multiplicador de extrusión del filamento en su perfil de filamento (si el -20 es el mejor, cambie el multiplicador de 1 a 0.8, vea la fórmula más abajo). ¡No olvide guardar los cambios en el perfil de filamento! Puede continuar con el botón de 2% si quiere una mayor precisión.

## Resultados

#### Ejemplo:

No plano | No plano | No plano | Plano pero el círculo no es tan bueno | Plano y círculo bueno

El flujo que desea elegir es el menor posible que no cree agujeros en la superficie superior. En este ejemplo parece que el mejor flujo es +20. Así que debe cambiar el multiplicador de extrusion a 1.2 e imprimir el segudo set de pruebas (o puede establecerlo en 1.15 y no continúes el test).

No mire la calidad de las letras, debería ser buena solo en 0, por eso calibramos la altura de la cama para este test de flujo. Aquí, usando el flujo +20, debería bajar la cama un poquito (rehaciendo la calibración de la cama).

#### Segundo paso, empezando en +20%:

No bueno | No bueno | Casi bueno | Bueno pero el círculo tiene irregularidades | Bueno

Aquí podemos ver que el círculo no es muy bueno en el -8 y -6. El -4 es casi redondo pero no perfecto, eso indica que la boquilla perdió presión. -2 es casi bueno pero el 0 es el único que puede ser considerado como "bueno", incluso si el círculo no es perfecto.

## Cómo afinar la impresora

Tiene que cambiar el multiplicador de extrusión para el filamento que ha calibrado (y guardar el perfil). La fórmula para el multiplicador de extrusión es: nuevo_multiplicador = ( (100 + numero_elegido) / 100 ) * viejo_multiplicador
Ejemplo: primer paso, elijo -10, así tengo ((100-10)/100) * 1 = (0.9) * 1 = 0.9
segundo paso elijo +5, así tengo ((100+5)/100) * 0.9 = (1.05) * 0.9 = 0.945

Si desea hacer este cambio permanente y mantener su multiplicador de extrusión a 1 en SuperSlicer, puede cambiar la configuración de su firmware multiplicando (o dividiendo, depende del firmware/configuración) el 'extruder speed setting' (e-step, step_distance) por su multiplicador de extrusión.

## Consejos

Antes de realizar este test, es preferible calibrar su extrusor (es más fácil en sistemas bowden):

- Quite el tubo bowden del extrusor desde la salida del extrusor (o separe el extrusor del fusor si tiene un extrusor en directa)
- Introduzca el filamento a través del extrusor (a mano o usando el programa que lo controla)
- Corte el filamento a ras de la salida del extrusor. Mide con una regla de acero que efectivamente hay 0mm. Si no lo hay, anote el valor y no olvide restar este valor de todas las demás medidas que realice.
- Ordene extruir 200mm de filamento (gcode: G1 E200).
- Mida la longitud extruida de filamento. Repita el proceso dos veces si desea mayor precisión.
- Tiene que cambiar su multiplicador de extrusión (e-step, step_distance) multiplicando (o dividiendo, dependiendo de su firmware) el valor actual por (200 / media_de_valores_medidos).

Tenga en cuenta que este valor puede cambiar si cambia la presión ejercida por el extrusor al filamento.

## Notas

Es muy difícil afinar el flujo por debajo del 2%, y de todas formas, no hay filamento tan suficientemente consistente para garantizarlo. Filamentos con precisión de +-0.03mm tiene una variación del ~7% entre el mínimo y máximo de su sección.

La mayoría de las calibraciones deben ser realizadas en el orden correcto. Ésta debería ser la segunda.

Quizás desee realizar de nuevo la calibración de la cama si el resultado es inferior a 0.9 o es más alto de 1.1.

Tenga en cuenta que el multiplicador de extrusión puede variar con un filamento de diferente material, uno más blando puede ser marcado/mordido con más fuerza por el extrusor y debido a ello tendrá un menor diámetro en las ruedas dentadas del extrusor.

Si el extrusor "se come" el filamento y no puede completar la capa superior, deberá incrementar la distribución del Alisado, planchado, Ironing (en incrementos de 5%).(Modo Experto, Configuración de Impresión -> Relleno)

Este test establece la opción "Completar objetos individuales", quizás desee resetear la Configuración de Impresión después de imprimir el test.

Licencia de los modelos usados en este test de calibración: CC BY-SA 3.0