# Cube d'étalonnage |
besoins: | Plateau
| Débit
| Température

Cette page vous permet d'imprimer votre cube d'étalonnage préféré. C'est utile pour voir si votre imprimante est précise et pour calibrer certains paramètres. La première chose à faire est de sélectionner votre objectif.

## Objectif : précision dimensionnelle

Vous devez imprimer deux cubes, avec des tailles différentes. Si l'imprécision dimensionnelle s'échelonne avec la taille des cubes, alors c'est le pas/mm de vos moteurs pas-à-pas qui doit être ajusté (note : si c'est le cas, vous devriez aussi ajuster le débit, et peut-être refaire quelques calibrations si le changement est important). S'il n'y a pas d'échelle, vous pouvez la corriger en ajustant votre Compensation en XY (onglet "Couche"). Avec le cube Voron, vous pouvez également tester la calibration des trous, car ceux-ci sont souvent trop petits. Le trou sur le dessus devrait être juste (sur la version 30mm) pour qu'un roulement puisse être intégré dedans.

## Objectif : empiè¨tement du remplissage et des périmètres

Ce test a pour but de voir si le motif du remplissage peut être vu sur les périmètres. Essayez de le réduire au maximum, mais vérifiez le remplissage plein supérieur, car il peut créer des artefacts s'il est trop faible. C'est mieux avec le cube standard, car vous avez une surface supérieure plus grande.

## Notes

Ces tests devraient être les derniers.

La taille par défaut du cube standard est de 20 mm et la taille standard du cube Voron est de 30 mm..

Licence pour le cube d'étalonnage standard: CC BY-SA 3.0, réalisé par iDig3Dprinting

Licence pour le cube d'étalonnage de voron: GPL V3, réalisé par vorondesign