# Calibración del Patrón de Alisado
Necesita: | Flujo | Temperatura

Necesita realizar la calibración de flujo del filamento y el ratio de flujo en puentes antes que este test. Mejor aún si ha realizado la calibración de Temperatura del Filamento.

Éste método de calibración imprimirá varias piezas modificando el ratio de flujo sobre puentes, entre 100 y 125. Elija el menor valor en el que la superficie superior es plana sin "agujeros". Empiece con el botón over-bridge calibration.

Si la calibración sobre puentes (Ajustes avanzados, Configuración de Impresión, Width & Flow, Flow ratio -> Above the bridges) no es concluyente (mismos agujeros en todas las piezas), entonces puede establecer el flujo sobre puentes en 110% y use la opción top fill (Ajustes avanzados, Configuración de Impresión, Width & Flow, Flow ratio -> Top fill). Este ajuste es un poco impredecible, así que lo mejor es no establecerlo lejos del 100%.

## Resultados

#### Ejemplo:

No plano | No plano | No plano | Plano | Plano

Aquí, podemos ver atifactos hasta que el flujo sobre puentes fue establecido a 115. Si era plano en la calibración del flujo, y ahora no lo es, es porque los puentes debajo de la capas superiores se están cayendo un poco por gravedad, por eso deja más volumen para rellenar. Aquí 115 debería ser suficiente, pero 120 es un valor más seguro.

## Consejos

TODO

## Notas

Este test establece la opción "Completar objetos individuales", quizás desee resetear la Configuración de Impresión después de imprimir el test.

Licencia de los modelos usados en este test de calibración: CC BY-SA 3.0