# Calibración del ratio de Flujo en Puentes
Necesita: | Flujo | Temperatura

Necesita realizar la calibración de la cama y la calibración de Flujo de Filamento antes de este test. Mejor aún si ha realizado la calibración de temperatura del filamento previamente.

Este test imprimirá varios ejemplos de puentes modificando el ratio de flujo en puentes. Usa su configuración actual, así que quizás desee establecerlo en 100% antes de pulsar el botón.

## Notes

Este test establece la opción "Completar objetos individuales", quizás desee resetear la Configuración de Impresión después de imprimir el test, o deshabilitar esta opción si su cama es muy pequeña.

Licencia de los modelos usados en este test de calibración: CC BY-SA 3.0