# Calibration du Ratio de débit du pont |
besoins: | Température
| Débit

Vous devez faire la calibration du niveau du plateau et la calibration du flux du filament avant celui-ci.Il est préférable que vous ayez fait le calibrage de la température du filament également.

Ce test imprimera des échantillons de tests avec différents niveaux de rapport de débit de pont. Il démarre à votre réglage actuel, vous pouvez donc les régler à 100% avant de cliquer sur le bouton.

## Notes

Ce test a défini le paramètre "compléter les objets individuels" à Vraie, donc vous pouvez vouloir réinitialiser vos paramètres d'impression par la suite, ou désactiver ce paramètre si votre plateau est trop petit.

Licence pour les modèles utilisés pour cet essai de calibration: CC BY-SA 3.0