# Introducción

Bienvenido al menú de calibración. Éste menú le ayudará a imprimir calibraciones rápida y eficientemente

## ¿Por qué?

La mayoría de impresoras deberían imprimir bastante bien con la configuración de fábrica, pero si encuentra algun problema, o si desea ir un paso más allá en calidad, tendría que asegurarse que todo está bien calibrado. Las calibraciones se pueden dividir en tres grupos: impresora, filamento y laminador.

La impresora debe calibrarse primero, después el filamento y por último el laminador.

## Calibración de impresora

Ésto es lo primero a calibrar. Cada impresora es diferente en este aspecto, y debería leer el manual de su impresora para más información.

### Calibración del extrusor

No tiene una entrada de menú, porque no puede calibrarse con una impresión. No es obligatorio pero puede ayudar a evitar algunos problemas. La mayoría está explicado en el menú calibración de flujo.

### Nivelación de cama

La mayoría de impresoras no tienen sistema de nivelación de cama, e incluso aquellas que lo tienen, deben ser calibrados al menos una vez. Estos menúes explicarán muchas cosas, pero asegúrese de leer la documentación de su impresora en el caso de existir pasos específicos para su impresora en concreto. Ésta calibración es particularmente útil si desea verificar / afinar el resultado final, o si desea comprobar que no ha cambiado desde la última vez.

Creará 5 pequeñas piezas. Visualmente debería comprobar las piezas y verá donde la cama está nivelada y donde necesita realizar algunos ajustes.

## Calibración de filamento

Cada filamento tiene propiedades diferentes y puede necesitar ajustes. Aunque el perfil por defecto debería funcionar la mayoría de las veces, puede crear defectos evitables. Algunos filamentos especiales (como aquellos que incluyen partículas de madera) necesitarán ajustes especiales.

### Calibración del flujo de filamento

El extrusor muerde el filamento para empujarlo, y la fuerza con que los muelles comprimen el filamento, pueden cambiar el flujo necesitado. Además, si su extrusor no está bien calibrado, estos pasos le ayudarán a contrarrestar este problema.

Tenga en cuenta que si su filamento tiene un diámetro variable o no es totalmente redondo, encontrará problemas de flujo, pero éstas situaciones no pueden arreglarse. Debe cambiar de proveedor / calidad del filamento o invertir en un sensor de grosor de filamento.

### Calibración de temperatura del filamento

Algunos filamentos necesitan más temperatura para pegarse, otros sin embargo, necesitan menos temperatura para evitar goteos o caídas de voladizos (salientes). Esta calibración le ayudará a encontrar un buen valor para la temperatura. Puede realizar varias pruebas modificando la velocidad del ventilador de capa hasta encontrar la mejor combinación.

## Calibración del laminador

Estas calibraciones le ayudarán a encontrar la mejor configuración de SuperSlicer para su impresora y filamento.

### Calibración de flujo en puentes

Los puentes son normalmente difíciles de imprimir con un buen resultado visual. Esta calibración le ayudará a elegir la mejor configuración para el flujo de filamento en el puente. También puede intentar diferentes velocidades del ventilador de capa para un mismo flujo de filamento en puentes.

### Calibración del patrón de Alisado

Es difícil imprimir una superficie plana y lisa, ya que puede disminuir su altura en el centro de una gran superficie plana. Esta calibración le ayudará a encontrar la mejor configuración para compensar ese desnivel.

### Cubo de calibración

Esta entrada le permite tener siempre a mano un cubo de calibración listo para imprimir. Es muy útil ver si la impresión tiene una buena exactitud dimensional. Esto puede alterarse con varias opciones de compensación en X-Y.